# The chain type and the first coding frame start position.

IGHJ1*01        0
IGHJ1P*01	2
IGHJ2*01	1
IGHJ2P*01	0
IGHJ3*01	1
IGHJ3*02	1
IGHJ3P*01	0
IGHJ4*01	2
IGHJ4*02	2
IGHJ4*03	2
IGHJ5*01	2
IGHJ5*02	2
IGHJ6*01	2
IGHJ6*02	2
IGHJ6*03	2
IGHJ6*04	2
IGKJ1*01	1
IGKJ2*01	2
IGKJ2*02	1
IGKJ2*03	2
IGKJ2*04	2
IGKJ3*01	1
IGKJ4*01	1
IGKJ4*02	1
IGKJ5*01	1
IGLJ1*01	1
IGLJ2*01	1
IGLJ3*01	1
IGLJ3*02	1
IGLJ4*01	1
IGLJ5*01	1
IGLJ5*02	1
IGLJ6*01	1
IGLJ7*01	1
IGLJ7*02	1
